# 内容

## C8T6文件夹

单片机代码，使用STM32F103C8T6

开发环境为STM32CubeIDE，主代码在main.c中

## 串口见识.vi

使用labview 2023 Q1开发，其他版本也可打开

# 使用方法

* 首先安装ch340驱动，在文件夹中CH341SER.EXE
* 打开 串口监视.vi
* 观看视频：